附件4

**城市用户水龙头水（末梢水）水质信息**

（第　3季度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |
| 游离余氯（mg/L） | 游离余氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 富源县中安街道老烟草公司住宿区 | 2018-8-27 | 0 | 0 |  |  | <5 | 0.7 | 0 | 0 | 1.10 | 0.05 |  |
| 2 | 富源县胜境街道丽景佳园小区 | 2018-8-27 | 0 | 0 |  |  | <5 | 0.8 | 0 | 0 | 1.14 | 0.05 |  |

**注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。**

**2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。**

填报单位（公章）： 富源县疾病预防控制中心 填报人：田春香

单位负责人： 段中明 填报时间：2018年9月3日